{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["园林工程"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"园林工程","index":0,"n_rows":243,"n_cols":12,"rows_kept":243,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,7],[2,8,3,8],[2,10,2,11],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[71,1,71,2],[71,6,71,7],[72,1,72,2],[72,6,72,7],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[89,1,89,2],[89,6,89,7],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[111,1,111,2],[111,6,111,7],[112,1,112,2],[112,6,112,7],[113,1,113,2],[113,6,113,7],[114,1,114,2],[114,6,114,7],[115,1,115,2],[115,6,115,7],[116,1,116,2],[116,6,116,7],[117,1,117,2],[117,6,117,7],[118,1,118,2],[118,6,118,7],[119,1,119,2],[119,6,119,7],[120,1,120,2],[120,6,120,7],[121,1,121,2],[121,6,121,7],[122,1,122,2],[122,6,122,7],[123,1,123,2],[123,6,123,7],[124,1,124,2],[124,6,124,7],[125,1,125,2],[125,6,125,7],[126,1,126,2],[126,6,126,7],[127,1,127,2],[127,6,127,7],[128,1,128,2],[128,6,128,7],[129,1,129,2],[129,6,129,7],[130,1,130,2],[130,6,130,7],[131,1,131,2],[131,6,131,7],[132,1,132,2],[132,6,132,7],[133,1,133,2],[133,6,133,7],[134,1,134,2],[134,6,134,7],[135,1,135,2],[135,6,135,7],[136,1,136,2],[136,6,136,7],[137,1,137,2],[137,6,137,7],[138,1,138,2],[138,6,138,7],[139,1,139,2],[139,6,139,7],[140,1,140,2],[140,6,140,7],[141,1,141,2],[141,6,141,7],[142,1,142,2],[142,6,142,7],[143,1,143,2],[143,6,143,7],[144,1,144,2],[144,6,144,7],[145,1,145,2],[145,6,145,7],[146,1,146,2],[146,6,146,7],[147,1,147,2],[147,6,147,7],[148,1,148,2],[148,6,148,7],[149,1,149,2],[149,6,149,7],[150,1,150,2],[150,6,150,7],[151,1,151,2],[151,6,151,7],[152,1,152,2],[152,6,152,7],[153,1,153,2],[153,6,153,7],[154,1,154,2],[154,6,154,7],[155,1,155,2],[155,6,155,7],[156,1,156,2],[156,6,156,7],[157,1,157,2],[157,6,157,7],[158,1,158,2],[158,6,158,7],[159,1,159,2],[159,6,159,7],[160,1,160,2],[160,6,160,7],[161,1,161,2],[161,6,161,7],[162,1,162,2],[162,6,162,7],[163,1,163,2],[163,6,163,7],[164,1,164,2],[164,6,164,7],[165,1,165,2],[165,6,165,7],[166,1,166,2],[166,6,166,7],[167,1,167,2],[167,6,167,7],[168,1,168,2],[168,6,168,7],[169,1,169,2],[169,6,169,7],[170,1,170,2],[170,6,170,7],[171,1,171,2],[171,6,171,7],[172,1,172,2],[172,6,172,7],[173,1,173,2],[173,6,173,7],[174,1,174,2],[174,6,174,7],[175,1,175,2],[175,6,175,7],[176,1,176,2],[176,6,176,7],[177,1,177,2],[177,6,177,7],[178,1,178,2],[178,6,178,7],[179,1,179,2],[179,6,179,7],[180,1,180,2],[180,6,180,7],[181,1,181,2],[181,6,181,7],[182,1,182,2],[182,6,182,7],[183,1,183,2],[183,6,183,7],[184,1,184,2],[184,6,184,7],[185,1,185,2],[185,6,185,7],[186,1,186,2],[186,6,186,7],[187,1,187,2],[187,6,187,7],[188,1,188,2],[188,6,188,7],[189,1,189,2],[189,6,189,7],[190,1,190,2],[190,6,190,7],[191,1,191,2],[191,6,191,7],[192,1,192,2],[192,6,192,7],[193,1,193,2],[193,6,193,7],[194,1,194,2],[194,6,194,7],[195,1,195,2],[195,6,195,7],[196,1,196,2],[196,6,196,7],[197,1,197,2],[197,6,197,7],[198,1,198,2],[198,6,198,7],[199,1,199,2],[199,6,199,7],[200,1,200,2],[200,6,200,7],[201,1,201,2],[201,6,201,7],[202,1,202,2],[202,6,202,7],[203,1,203,2],[203,6,203,7],[204,1,204,2],[204,6,204,7],[205,1,205,2],[205,6,205,7],[206,1,206,2],[206,6,206,7],[207,1,207,2],[207,6,207,7],[208,1,208,2],[208,6,208,7],[209,1,209,2],[209,6,209,7],[210,1,210,2],[210,6,210,7],[211,1,211,2],[211,6,211,7],[212,1,212,2],[212,6,212,7],[213,1,213,2],[213,6,213,7],[214,1,214,2],[214,6,214,7],[215,1,215,2],[215,6,215,7],[216,1,216,2],[216,6,216,7],[217,1,217,2],[217,6,217,7],[218,1,218,2],[218,6,218,7],[219,1,219,2],[219,6,219,7],[220,1,220,2],[220,6,220,7],[221,1,221,2],[221,6,221,7],[222,1,222,2],[222,6,222,7],[223,1,223,2],[223,6,223,7],[224,1,224,2],[224,6,224,7],[225,1,225,2],[225,6,225,7],[226,1,226,2],[226,6,226,7],[227,1,227,2],[227,6,227,7],[228,1,228,2],[228,6,228,7],[229,1,229,2],[229,6,229,7],[230,1,230,2],[230,6,230,7],[231,1,231,2],[231,6,231,7],[232,1,232,2],[232,6,232,7],[233,1,233,2],[233,6,233,7],[234,1,234,2],[234,6,234,7],[235,1,235,2],[235,6,235,7],[236,1,236,2],[236,6,236,7],[237,1,237,2],[237,6,237,7],[238,1,238,2],[238,6,238,7],[239,1,239,2],[239,6,239,7],[240,1,240,2],[240,6,240,7],[241,1,241,2],[241,6,241,7],[242,0,242,8],[242,9,242,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泸州航空航天产业孵化中心室外景观绿化工程园建及绿化工程量清单与报价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","泸州航空航天产业孵化中心室外景观绿化工程","","","","",null,"","","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","全费用单价限价(元)","","金额（元）"]
["","","","","","","","",null,"合价","全费用单价","合  计"]
[" "," ","","总平"," "," "," ",""," "]
["1","010101002294","","挖一般土方","1.土石方类别：各类土方综合\r\n2.开挖或开凿深度：按设计要求\r\n3.基底摊座要求：底检平\r\n4.开挖方式：投标人自行确定\r\n5.土石方场内运输方式及运距：投标人自行确定\r\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m3","2000","","4.41"]
["2","040103001296","","回填土方","1.密实度要求 ：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求\r\n2.填方材料品种 ：土方综合\r\n3.填方来源、运距：投标人自行考虑","m3","2000","","4.84"]
[" "," ","","导流岛"," "," "," ",""," "]
["3","040202001006","","透水混凝土路基碾压密实＞93%（环刀取样）","透水混凝土路基碾压密实＞93%（环刀取样）\r\n含检测费","m2","153.79","","1.44"]
["4","010201001007","","120厚级配碎石层","1.120厚级配碎石层\r\n2.材料符合国家行业标准","m3","18.455","","193.04"]
["5","050201001008","","40厚C20素色透水混凝土","1.路面厚度、宽度、材料种类;40厚素色透水混凝土\r\n2.强度等级:C20","m2","153.79","","44.64"]
["6","050201001009","","40厚彩色C20透水混凝土路面（空隙15%-25%，碎石粒径5-10mm）","1.路面厚度、宽度、材料种类 40厚彩色透水混凝土路面（空隙15%-25%，碎石粒径5-10mm）\r\n2.强度等级:C20","m2","153.79","","50.11"]
["7","010101001010","","素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","2.272","","0.63"]
["8","010201001011","","100厚碎石垫层","100厚碎石垫层","m3","0.227","","198.66"]
["9","010501001012","","100厚C15混凝土","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","0.454","","454.66"]
["10","010514002014","","C20砼预制模块","1.构件的类型:砼预制模块\r\n2.混凝土强度等级: C20","m","11.36","","165.97"]
["11","011201004068","","15厚1：3水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","4.734","","16.25"]
["12","011101003015","","10厚φ5-8黑色海峡石面层","1.找平层厚度、砂浆配合比:粒径5-8黑色海峡石面层\r\n2.面层厚度、混凝土强度等级","m2","4.374","","66.16"]
[" "," ","","汀步"," "," "," ",""," "]
["13","010101001016","","素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","24.888","","0.63"]
["14","050101009017","","50厚种植土稳定层夯实（25%细碎石，15%中粗砂，60%养殖土混合拌匀）","50厚种植土稳定层夯实（25%细碎石，15%中粗砂，60%养殖土混合拌匀）","m3","1.244","","74.49"]
["15","011101006018","","30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层","m2","15.68","","23.27"]
["16","011102001019","","400*800*50厚青石汀步","1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色 :400*800*50厚青石汀步","m2","15.68","","129.58"]
[" "," ","","运动场地"," "," "," ",""," "]
["17","010101001020","","素土夯实","1.素土夯实：压实度93%","m2","1203.42","","0.63"]
["18","010201001021","","150厚6%水泥石粉渣垫层","1.名称：150厚6%水泥石粉渣垫层\r\n2.水泥含量：6% \r\n3.厚度:150mm","m3","180.513","","44.93"]
["19","010501001022","","150厚C25砼面层（每隔6m设伸缩缝）","1.混凝土种类 :商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25\r\n3.每隔6m设伸缩缝（沥青砂浆灌缝）","m2","180.513","","95.40"]
["20","011101006023","","20厚1：2.5水泥砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层","m2","1203.42","","16.66"]
["21","010904002024","","4mm厚SBS防水层","4mm厚SBS防水层","m2","1203.42","","34.10"]
["22","011101006025","","20厚1：2.5水泥砂浆保护层","找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆保护层","m2","1203.42","","16.66"]
["23","040205006027","","6cm专用油漆画线","6cm专用油漆画线","m2","33.285","","60.84"]
["24","010607004028","","专用菱形镀锌铁丝网 网孔为45（铁丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚）40扁钢φ6螺丝固定于网柱上","1.材料品种、规格 专用菱形镀锌铁丝网 网孔为45（铁丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚）40扁钢φ6螺丝固定于网柱上\r\n2.边框及立柱型钢品种、规格","m2","792.96","","26.22"]
["25","010201001029","","150厚6%水泥石粉渣垫层","1.名称：150厚6%水泥石粉渣垫层\r\n2.水泥含量：6% \r\n3.厚度:150mm","m3","4.704","","44.93"]
["26","010501003030","","C20钢管柱基础","1.混凝土种类 :商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20","m3","8","","463.25"]
["27","010516002031","","400*400*10镀锌钢板  M14膨胀螺栓","1.钢材种类2规格:400*400*10镀锌钢板  M14膨胀螺栓\r\n3.铁件尺寸","t","0.08","","11207.97"]
["28","040501016032","","球场排水沟","1.垫层、基础材质及厚度：100厚6%水泥石粉渣垫层\r\n2.混凝土强度等级 ：C20砼沟体\r\n3.砂浆强度等级、配合比 ：20厚1：3水泥砂浆抹灰","m","141.2","","78.84"]
["29","011102001033","","300*600*40芝麻黑花岗石排水沟盖板","1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色 :300*600*40芝麻黑花岗石排水沟盖板(主材甲供）","m2","42.36","","64.02"]
[" "," ","","入口两侧石笼墙"," "," "," ",""," "]
["30","010101001034","","素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","179.836","","0.63"]
["31","010501001035","","150厚C20混凝土垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20","m3","26.975","","463.77"]
["32","010403003037","","石笼墙（填充150-300黑色火山岩）","1.种类、规格 :填充150-300黑色火山岩\r\n2.网箱规格：1000*1000*600宾格网箱，网孔为50mm*80mm，网丝Φ2.5mm，边丝Φ3.15mm，组合丝Φ2.2mm\r\n","m","139.69","","535.76"]
[" "," ","","休憩场地（不含地面与圆形树池）"," "," "," ",""," "]
["33","010101001038","","素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","20.288","","0.63"]
["34","010501001039","","100厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","2.029","","454.66"]
["35","010401012041","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌","1.名称、部位:矮墙\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","8.622","","472.71"]
["36","011101001042","","15厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖砌\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","12.68","","12.34"]
["37","040204004043","","500*1000*100芝麻灰花岗石斩假面（双边倒棱10）压顶","1.面层材料品种、规格、颜色：500*1000*100芝麻灰花岗石斩假面(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","12.68","","61.25"]
["38","011201004044","","15厚1:3水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：砖砌\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","25.36","","14.82"]
["39","040204004045","","100*300*20灰色火山岩机切面 立面","1.找平层厚度、砂浆配合比：15厚泥砂浆(特细砂) 1:3\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：15厚砂浆(特细砂) 1:2.5\r\n3.面层材料品种、规格、颜色 100*300*20芝麻灰花岗石光面","㎡","25.36","","168.60"]
["40","010101001046","","素土夯实","原土夯实","m2","34.672","","0.63"]
["41","040202011047","","100厚碎石垫层","100厚碎石垫层","m3","3.467","","198.66"]
["42","010501001048","","120厚C20砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20","m3","4.161","","463.77"]
["43","011101001050","","30厚1:3水泥砂浆找平层","1.找平层厚度、砂浆配合比 ：30厚1:3水泥砂浆找平\r\n2.素水泥浆遍数 \r\n3.面层厚度、砂浆配合比 \r\n4.面层做法要求详见施工图","m2","30.24","","23.27"]
["44","011104002051","","50厚芬兰木平台","1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 ：50*50*2.5不锈钢龙骨，50*50木龙骨，M10膨胀螺栓固定龙骨，47*47樟子松防腐木穿龙骨\r\n2.基层材料种类、规格 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：50厚芬兰木平台，封闭底漆一遍，底漆一遍，面漆一遍","m2","30.24","","728.18"]
[" "," ","","前区水池（两个）"," "," "," ",""," "]
["45","010101002052","","挖一般土方","1.土石方类别：各类土方综合\r\n2.开挖或开凿深度：按设计要求\r\n3.基底摊座要求：底检平\r\n4.开挖方式：投标人自行确定\r\n5.土石方场内运输方式及运距：投标人自行确定\r\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m3","407.842","","4.41"]
["46","010103001053","","回填方","1.密实度要求 ：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求\r\n2.填方材料品种 ：土方综合\r\n3.填方来源、运距：投标人自行考虑","m3","10.542","","5.78"]
["47","010103002054","","余方弃置","1.弃土运距：投标人自行考虑","m3","397.3","","5.32"]
["48","010101001055","","素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","760.922","","0.63"]
["49","040202011056","","100厚碎石垫层","100厚碎石垫层","m3","75.782","","198.66"]
["50","010501001057","","150厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","0.929","","454.66"]
["51","010505003059","","120厚C25钢筋混凝土池底","1.混凝土种类：商品砼\r\n2.混凝土强度等级C25，厚度120，内配Φ8@双层双向钢筋","m3","89.424","","855.86"]
["52","011702001060","","池底砼模板","池底砼模板","m2","15.154","","32.72"]
["53","010401012061","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌120砖墙","1.名称、部位：水池\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","6.838","","472.71"]
["54","010505003062","","120厚C25钢筋砼池壁","1.混凝土种类 商品砼\r\n2.混凝土强度等级C25，厚度120，内配φ8@双层双向钢筋","m3","12.233","","855.84"]
["55","011702011063","","池壁砼模板","池壁砼模板","m2","100.342","","47.68"]
["56","010401012064","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌180砖墙","1.名称、部位：水池\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","16.843","","472.71"]
["57","010904001065","","4mm厚SBS防水层平面","1.卷材品种、规格、厚度 ：4mm厚SBS防水层","m2","732.568","","34.10"]
["58","010903001066","","4mm厚SBS防水层立面","1.卷材品种、规格、厚度 ：4mm厚SBS防水层","m2","448.615","","35.00"]
["59","011201004067","","30厚1：2水泥砂浆抹灰面","1.基层类型 ：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：30厚1：2水泥砂浆抹灰面  立面","m2","31.57","","28.34"]
["60","011201004068","","15厚1：3水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","50.895","","16.25"]
["61","011201004069","","15厚1：2.5水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆保护层  立面","m2","50.895","","16.80"]
["62","040204004070","","200*200*20水晶黑花岗石光面（可见面抛光）","1.墙面找平层厚度、砂浆配合比：\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色：200*200*20水晶黑花岗石光面（可见面抛光）(主材甲供）","㎡","40.716","","90.40"]
["63","011101006071","","15厚1：3水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：池底砼\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 平面","m2","199.1","","12.34"]
["64","011101006072","","15厚1：2.5水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆保护层 平面","m2","199.1","","12.84"]
["65","011102001073","","200*300*800芝麻黑花岗石光面（可见面抛光）倒棱10","1.找平层厚度、砂浆配合比：\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色：200*300*800芝麻黑花岗石光面（可见面抛光）倒棱10(主材甲供）","m2","41.036","","61.25"]
["66","011102001074","","100*100*20水晶黑花岗石光面（可见面抛光）","1.找平层厚度、砂浆配合比：\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色：400*800*30水晶黑花岗石光面（可见面抛光）(主材甲供）","m2","80.152","","61.25"]
["67","011102001075","","100*300*600水晶黑过水石（可见面抛光，磨圆10，异型）","1.找平层厚度、砂浆配合比：\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色：100*300*600水晶黑过水石（可见面抛光，磨圆10，异型）(主材甲供）","m2","58.434","","61.25"]
["68","011201004076","","15厚1：3水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","98.59","","16.25"]
["69","011201004077","","15厚1：2.5水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆保护层  立面","m2","50.895","","16.80"]
["70","040204004078","","150*150*20水晶黑花岗石光面（可见面抛光）","1.找平层厚度、砂浆配合比：\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色：150*150*20水晶黑花岗石光面（可见面抛光）(主材甲供）","㎡","88.731","","90.40"]
["71","011201004079","","20厚1：2.5水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 立面","m2","96.193","","20.56"]
["72","011201004080","","30厚1：3水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：30厚1：3水泥砂浆保护层  立面","m2","96.193","","26.99"]
["73","011101001081","","20厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：池底砼\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","556.68","","15.98"]
["74","011101001082","","20厚1:3水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：20厚1：3水泥砂浆保护层 平面","m2","556.68","","15.98"]
["75","050307020083","","万能支撑器","1.支撑高度：490mm\r\n2.支撑材料：万能支撑器，含支撑器相关配件。\r\n3.调整支撑器高度与位置，使各支撑器撑起的石材保持在同一水平面，形成镜水效果，且完成面石材对缝工整。","个","1368","","48.97"]
["76","040204004084","","600*600*30水晶黑花岗石光面（镜面水体，可见面抛光）","1.面层材料品种、规格、颜色：600*600*30水晶黑花岗石光面（镜面水体，可见面抛光）(主材甲供）\r\n2.完成面石材需对缝工整","㎡","532.72","","21.12"]
["77","040204004085","","500*600*30水晶黑花岗石光面（镜面水体，可见面抛光）","1.面层材料品种、规格、颜色：500*600*30水晶黑花岗石光面（镜面水体，可见面抛光）(主材甲供）\r\n2.完成面石材需对缝工整","㎡","10.2","","21.12"]
["78","040204004086","","600*800*30水晶黑花岗石光面（镜面水体，可见面抛光）","1.面层材料品种、规格、颜色：600*800*30水晶黑花岗石光面（镜面水体，可见面抛光）(主材甲供）\r\n2.完成面石材需对缝工整","㎡","5.76","","21.12"]
["79","040504002087","","1100*1100*10厚铸铁水泵坑盖（孔状）","1.盖板材质、规格 ：1100*1100*10厚铸铁水泵坑盖（孔状）","套","2","","1391.24"]
[" "," ","","中庭木平台"," "," "," ",""," "]
["80","040202008088","","回填1100厚煤渣","1.回填种类：回填1100厚煤渣","m3","592.592","","91.55"]
["81","040202011089","","100厚碎石垫层","100厚碎石垫层","m3","7.174","","198.66"]
["82","010501001090","","100厚C20砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20","m3","6.695","","463.77"]
["83","011104002092","","50*100*2700芬兰木地板","1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 ：50*50木龙骨，M5自攻螺丝固定龙骨，50*50*3角钢，M6膨胀螺栓固定角钢\r\n2.基层材料种类、规格 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：50*100*2700芬兰木地板，封闭底漆一遍，底漆一遍，面漆一遍\r\n5、封口条：50*20*1000芬兰木封口条","m2","64.56","","501.41"]
["84","010501001093","","100厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","2.139","","454.66"]
["85","010401012095","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌","1.名称、部位：坐凳\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","7.061","","472.71"]
["86","011201004096","","15厚1：3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","21","","16.25"]
["87","011102001097","","400*800*20山东白麻花岗石抛光面（双边磨圆10）","1.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色400*800*20山东白麻花岗石抛光面（双边磨圆10）(主材甲供）","m2","21","","90.40"]
["88","011502003098","","（300）600*800*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）","1.面层材料品种、规格、颜色：（300）600*800*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","13.512","","61.25"]
["89","011101001099","","15厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖砌\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","13.512","","12.34"]
["90","010501001100","","100厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","1.715","","454.66"]
["91","010401012102","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌","1.名称、部位：坐凳\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","5.075","","472.71"]
["92","011201004103","","15厚1：3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","18.692","","16.25"]
["93","011102001104","","400*900*20山东白麻花岗石抛光面（双边磨圆10）","1.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色400*900*20山东白麻花岗石抛光面（双边磨圆10）(主材甲供）","m2","18.692","","90.40"]
["94","011502003105","","600*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）","1.面层材料品种、规格、颜色：600*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","1.5","","61.25"]
["95","011502003106","","900*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）","1.面层材料品种、规格、颜色：900*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","3.825","","61.25"]
["96","011502003107","","300*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）","1.面层材料品种、规格、颜色：300*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","4.76","","61.25"]
["97","011101001108","","15厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖砌\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","10.02","","12.34"]
[" "," ","","中庭水池"," "," "," ",""," "]
["98","040202008109","","回填1100厚煤渣","1.回填种类：回填1100厚煤渣","m3","794.97","","91.55"]
["99","010501001110","","100厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","1.528","","454.66"]
["100","010401012112","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌","1.名称、部位：坐凳\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","5.547","","472.71"]
["101","011201004113","","15厚1：3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","13.18","","16.25"]
["102","011102001114","","400*900*20山东白麻花岗石抛光面（双边磨圆10）","1.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n2.面层材料品种、规格、颜色400*900*20山东白麻花岗石抛光面（双边磨圆10）(主材甲供）","m2","13.18","","90.40"]
["103","011502003115","","600*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）","1.面层材料品种、规格、颜色：600*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","4.85","","61.25"]
["104","011502003116","","50厚山东白麻花岗石抛光面定制版（四边磨圆10）","1.面层材料品种、规格、颜色：50厚山东白麻花岗石抛光面定制版（四边磨圆10）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","1.43","","61.25"]
["105","011502003117","","900*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）","1.面层材料品种、规格、颜色：900*900*50山东白麻花岗石抛光面（四边磨圆10）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","4.05","","61.25"]
["106","011101001118","","15厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖砌\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","10.33","","12.34"]
["107","040202011119","","100厚碎石垫层","100厚碎石垫层","m3","9.986","","198.66"]
["108","010501001120","","100厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","9.986","","454.66"]
["109","011101001122","","20厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：混凝土\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","99.861","","15.98"]
["110","011502003123","","300*600*30芝麻黑、芝麻灰花岗石烧面随机铺设1：8","1.面层材料品种、规格、颜色：300*600*30芝麻黑、芝麻灰花岗石烧面随机铺设1：8(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","76.41","","61.25"]
["111","011502003124","","300*600*30芝麻黑花岗石烧面边带","1.面层材料品种、规格、颜色：300*600*30芝麻黑花岗石烧面边带(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","17.547","","61.25"]
["112","011502003125","","300*600*100芝麻黑花岗石烧面水池边带","1.面层材料品种、规格、颜色：300*600*30芝麻黑花岗石烧面边带(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","5.904","","61.25"]
["113","040202011126","","100厚碎石垫层","100厚碎石垫层","m3","2.295","","198.66"]
["114","010501001127","","100厚C20砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20","m3","2.295","","463.77"]
["115","011104002129","","50*100*2700芬兰木地板（地面上）","1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 ：50*50木龙骨，M5自攻螺丝固定龙骨，50*50*3角钢，M6膨胀螺栓固定角钢\r\n2.基层材料种类、规格 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：50*100*2700芬兰木地板，封闭底漆一遍，底漆一遍，面漆一遍\r\n5、封口条：50*20*1000芬兰木封口条","m2","22.95","","501.41"]
["116","010501001130","","100厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","0.384","","454.66"]
["117","010501003132","","木栈桥C20独立基础","1.混凝土种类 :商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级:C20\r\n3.钢筋：E10@150底板，4E14纵筋，Φ6.5@200箍筋","m3","0.552","","1064.42"]
["118","011702001133","","独立基础模板","基础类型","m2","5.28","","54.02"]
["119","010503002134","","300*200矩形横梁C20","1.混凝土种类 :商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级:C20\r\n3.钢筋：2E14纵筋，2E12纵筋，Φ6.5@150箍筋","m3","1.278","","1040.84"]
["120","011702006135","","矩形梁模板","支撑高度","m2","17.04","","51.98"]
["121","010503002136","","200*200矩形横梁C20","1.混凝土种类 :商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级:C20\r\n3.钢筋：4E12纵筋，Φ6.5@150箍筋","m3","0.324","","1197.89"]
["122","011702006137","","矩形梁模板","支撑高度","m2","4.86","","51.98"]
["123","010505001138","","120厚木栈道板C20","1.混凝土种类 :商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级:C20\r\n3.钢筋：Φ8@200双层双向","m3","3.452","","846.50"]
["124","011104002139","","50*100*2700芬兰木地板（水池面上）","1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 ：50*50木龙骨，M5自攻螺丝固定龙骨，50*50*3角钢，M6膨胀螺栓固定角钢\r\n2.基层材料种类、规格 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：50*100*2700芬兰木地板，封闭底漆一遍，底漆一遍，面漆一遍\r\n5、封口条：50*20*1000芬兰木封口条","m2","28.77","","574.64"]
["125","040202011140","","100厚碎石垫层","100厚碎石垫层","m3","7.174","","198.66"]
["126","010505003141","","120厚C20钢筋混凝土池底","1.混凝土种类：商品砼\r\n2.混凝土强度等级C20，厚度120，内配Φ8@双层双向钢筋","m3","12.449","","846.67"]
["127","010505003142","","120厚C20钢筋砼池壁","1.混凝土种类 商品砼\r\n2.混凝土强度等级C20，厚度120，内配φ8@双层双向钢筋","m3","7.508","","846.73"]
["128","011702011143","","池壁砼模板"," ","m2","125.138","","47.68"]
["129","011101001144","","15厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖砌\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","103.74","","12.34"]
["130","010904001145","","4mm厚SBS防水层平面","1.卷材品种、规格、厚度 ：4mm厚SBS防水层","m2","136.671","","34.10"]
["131","011101006146","","15厚1：2.5水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆保护层 平面","m2","103.74","","12.84"]
["132","011502003147","","100*100*20水晶黑花岗石光面（抛光）","1.面层材料品种、规格、颜色：100*100*20水晶黑花岗石光面（抛光）(主材甲供）\r\n2.粘接层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层\r\n3.具体做法详设计施工图\r\n4.满足设计施工图和施工规范的要求","㎡","76.41","","61.25"]
["133","011201004148","","15厚1：3水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","46.683","","16.25"]
["134","010903001149","","4mm厚SBS防水层立面","1.卷材品种、规格、厚度 ：4mm厚SBS防水层","m2","46.683","","35.00"]
["135","011201004150","","15厚1：2.5水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆保护层  立面","m2","46.683","","16.80"]
["136","040204004151","","150*150*20水晶黑花岗石光面（抛光）","1.找平层厚度、砂浆配合比：\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆粘接层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色：150*150*20水晶黑花岗石光面（可见面抛光）(主材甲供）","㎡","46.683","","90.40"]
["137","010501001152","","100厚C15砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","0.302","","454.66"]
["138","010401012154","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌","1.名称、部位：坐凳\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","0.621","","472.71"]
["139","011201004155","","20厚1：3水泥砂浆抹灰层","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","2.88","","19.83"]
["140","010903001156","","4mm厚SBS防水层立面","1.卷材品种、规格、厚度 ：4mm厚SBS防水层","m2","2.88","","35.00"]
["141","011201004157","","20厚1：2.5水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆保护层  立面","m2","2.88","","20.56"]
["142","011101001158","","20厚1:3水泥砂浆找平层","1.基层类型：砖砌\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆找平层 平面","m2","0.64","","15.98"]
["143","010904001159","","4mm厚SBS防水层平面","1.卷材品种、规格、厚度 ：4mm厚SBS防水层","m2","0.64","","34.10"]
["144","011101006160","","20厚1：2.5水泥砂浆保护层","1.保护层砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆保护层 平面","m2","0.64","","16.66"]
["145","040504002161","","不锈钢板井盖1000*1000*110","1.盖板材质、规格 ：不锈钢板井盖1000*1000*110\r\n2.详细做法相见详图","套","1","","1391.24"]
["146","010201002162","","土工布300g/㎡","土工布300g/㎡","m2","1","","6.81"]
["147","040202011163","","20厚碎石层","100厚碎石垫层","m3","0.02","","198.66"]
[" "," ","","围墙"," "," "," ",""," "]
["148","010501001164","","围墙墩子垫层 C15混凝土","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15","m3","8.036","","454.66"]
["149","010501003166","","围墙墩子500*500*500 C25混凝土","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C25","m3","20.5","","472.31"]
["150","011702001167","","500*500*500墩子模板","基础类型","m2","164","","54.02"]
["151","010607004168","","成品围栏","1.材料品种、规格 ：1.8米高成品热浸网栏\r\n2.边框及立柱型钢品种、规格：详见施工图","m2","885.15","","21.71"]
[" "," ","","镜面水体蓄水池"," "," "," ",""," "]
["152","010101002169","","挖一般土方","1.土石方类别：各类土方综合\r\n2.开挖或开凿深度：按设计要求\r\n3.基底摊座要求：底检平\r\n4.开挖方式：投标人自行确定\r\n5.土石方场内运输方式及运距：投标人自行确定\r\n6.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求","m3","174.9","","7.42"]
["153","010103001170","","回填方","1.密实度要求 ：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求\r\n2.填方材料品种 ：土方综合\r\n3.填方来源、运距：投标人自行考虑","m3","124.02","","5.78"]
["154","010103002171","","余方弃置","1.弃土运距：投标人自行考虑","m3","50.88","","5.32"]
["155","010101001172","","素土夯实","1.素土夯实：压实度93%\r\n2.场地平整后，原土夯实","m2","26.228","","0.63"]
["156","040202011173","","300厚连砂石垫层","300厚连砂石垫层","m3","10.942","","165.97"]
["157","010501001174","","100厚C20砼垫层","1.混凝土种类：商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C20","m3","1.824","","463.77"]
["158","011702001175","","垫层模板","基础类型","m2","2.424","","47.37"]
["159","010507006176","","镜面水体蓄水池 C25主体","1.混凝土种类 商品砼\r\n2.混凝土强度等级C25，底板及墙体厚度150，盖板厚度120，内配12@150双层双向钢筋","座","2","","5975.01"]
["160","011702011177","","池壁砼模板"," ","m2","36","","47.68"]
["161","011702011177","","池顶模板"," ","m2","10","","50.48"]
["162","010401012178","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌240砖墙","1.名称、部位：水池\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","12.16","","472.71"]
["163","010401012179","","Mu10，M7.5水泥砂浆砖砌零星","1.名称、部位：水池\r\n2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm\r\n3.形状截面:见施工图\r\n4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆","m3","0.6","","472.71"]
["164","011101006182","","10厚1：2.5水泥砂浆找平层 平面","1.基层类型：池底砼\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：10厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 平面","m2","10","","9.02"]
["165","010904001180","","丙纶防水层平面","1.卷材品种、规格、厚度 ：丙纶防水层","m2","10","","14.62"]
["166","011101006183","","10厚1：2.5水泥砂浆保护层 平面","1.保护层砂浆厚度、配合比：10厚1：2.5水泥砂浆保护层 平面","m2","10","","9.02"]
["167","011201004185","","10厚1：2.5水泥砂浆抹灰层  立面","1.基层类型：砖墙\r\n2.找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰层 立面","m2","36","","13.04"]
["168","010903001181","","丙纶防水层立面","1.卷材品种、规格、厚度 ：丙纶防水层","m2","36","","15.54"]
["169","011201004186","","10厚1：2.5水泥砂浆保护层 立面","1.保护层砂浆厚度、配合比：15厚1：2.5水泥砂浆保护层  立面","m2","36","","13.04"]
["170","040504002202","","Q20球磨铸铁井盖、井座","1.盖板材质、规格 ：Q20球磨铸铁井盖、井座","套","2","","669.64"]
[" "," ","","地被及灌木"," "," "," ",""," "]
["1","050101010299","","整理绿化用地","1.堆坡造型后±30cm场内微造型绿地整理，平面绿化地平整坡度控制在设计坡度内\r\n2.清除表层土方30cm以内的石块、砖头以及一切有害物","m2","8904.15","","3.00"]
["2","050101011298","","堆坡造型","1.回填土质要求：场内土方内转 \r\n2.取土运距：1km内\r\n3.根据设计要求进行场内大幅度堆坡造型施工","m3","1000","","5.38"]
["3","050101009300","","种植土回（换）填","1.回填土质要求 ：满足设计要求\r\n2.取土运距 ：投标人自行考虑\r\n3.回填厚度 ：满足设计要求，按实测绘收方结算","m3","6232.905","","23.87"]
["4","050102012004","","铺种草皮（台湾二号）","1.草皮种类：台湾二号（主材甲供）\r\n2.铺种方式 ：满铺，铺草坪前对场地进行精平，保证草坪平整度符合规范要求\r\n3.养护期：一年","m2","6893","","16.67"]
["5","050102007323","","栽植红叶石楠  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：红叶石楠  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm  冠25cm 精品杯苗\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","145","","21.13"]
["6","050102007321","","栽植扁竹根 高15cm,冠20cm","1.花卉种类 ：扁竹根  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ： 高15cm,冠20cm \r\n3.单位面积株数 ：49株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","198","","21.13"]
["7","050102007337","","栽植萱草 高20cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：萱草  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高20cm，冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","34","","21.13"]
["8","050102007323","","栽植红花继木  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：红花继木  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm，冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","28","","21.13"]
["9","050102007323","","栽植花叶玉簪 高25cm，冠20cm","1.苗木、花卉种类 ：花叶玉簪   (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高25cm，冠20cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","34","","21.13"]
["10","050102007323","","栽植鸭脚木 高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：鸭脚木  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ： 高30cm，冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","207","","21.13"]
["11","050102007323","","栽植南天竹 高40cm，冠30cm","1.苗木、花卉种类 ：南天竹(苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ： 高40cm，冠30cm\r\n3.单位面积株数 ：25株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","53","","21.13"]
["12","050102007323","","栽植四季海棠  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：四季海棠  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm  冠25cm \r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","18","","21.13"]
["13","050102007323","","栽植海栀子  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：海栀子  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm，冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","52","","21.13"]
["14","050102007323","","栽植佛顶珠桂花  高50cm，冠40cm","1.苗木、花卉种类 ：佛顶珠桂花 (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高50cm，冠40cm\r\n3.单位面积株数 ：25株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","135","","21.13"]
["15","050102007323","","栽植红花六月雪  高20cm，冠20cm","1.苗木、花卉种类 ：红花六月雪   (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ： 高20cm，冠20cm\r\n3.单位面积株数 ：56株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","49","","21.13"]
["16","050102007323","","栽植常夏石竹  高25cm，冠20cm","1.苗木、花卉种类 ：常夏石竹  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高25cm，冠20cm\r\n3.单位面积株数 ：49株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","80","","21.13"]
["17","050102007323","","栽植金丝桃  高40cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：金丝桃  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高40cm，冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：16株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","16","","21.13"]
["18","050102007323","","栽植海芋  高80cm，冠60-70cm","1.苗木、花卉种类 ：海芋  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高80cm  冠60-70cm \r\n3.单位面积株数 ：3株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","7","","21.13"]
["19","050102007323","","栽植春羽  高25cm，冠20cm","1.苗木、花卉种类 ：春羽  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高25cm，冠20cm\r\n3.单位面积株数 ：25株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","9","","21.13"]
["20","050102007323","","栽植杜鹃  高15cm，冠15cm","1.苗木、花卉种类 ：杜鹃  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高15cm  冠15cm\r\n3.单位面积株数 ：49株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","50","","21.13"]
["21","050102007323","","栽植八仙花  高35cm，冠30cm","1.苗木、花卉种类 ：八仙花  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高35cm，冠30cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","23","","21.13"]
["22","050102007323","","栽植花叶良姜  高60cm，冠45cm","1.苗木、花卉种类 ：红叶石楠  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm  冠25cm 精品杯苗\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","111","","21.13"]
["23","050102007323","","栽植金叶女贞  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：金叶女贞  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm  冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","265","","21.13"]
["24","050102007323","","栽植黄婵  高40cm，冠30cm","1.苗木、花卉种类 ：黄婵  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高40cm，冠30cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","22","","21.13"]
["25","050102007342","","栽植肾蕨 高20cm，冠幅15cm","1.苗木、花卉种类 ：肾蕨(苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高20cm，冠幅15cm\r\n3.单位面积株数 ：64株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","131","","21.13"]
["26","050102007323","","栽植双色茉莉  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：双色茉莉 (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm  冠25cm \r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","48","","21.13"]
["27","050102007323","","栽植粉花绣线菊  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：粉花绣线菊 (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm  冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","30","","21.13"]
["28","050102007323","","栽植八角金盘  高50cm，冠35cm","1.苗木、花卉种类 ：八角金盘  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高50cm，冠35cm\r\n3.单位面积株数 ：16株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","85","","21.13"]
["29","050102007323","","栽植文殊兰  高30cm，冠25cm","1.苗木、花卉种类 ：文殊兰(苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高30cm  冠25cm\r\n3.单位面积株数 ：36株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","23","","21.13"]
["30","050102007323","","栽植花叶美人蕉  高50cm，冠30cm","1.苗木、花卉种类 ：花叶美人蕉  (苗木甲供）\r\n2.株高或蓬径 ：高50cm  冠30cm 精品杯苗\r\n3.单位面积株数 ：16株/平方米\r\n4.养护期：一年（包成活）","m2","25","","21.13"]
[" "," ","","栽植乔木及灌木球"," "," "," ",""," "]
["31","050102001308","","栽植丛生木槿 H=2m ，G=1.5m","1.种类 ：丛生木槿   苗圃货   3-5枝/丛(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：高2米，冠幅1.5米\r\n3.养护期：一年（包成活）\r\n4.种植坑换填种植土","株","20","","16.52"]
["32","050102001301","","栽植丛生朴树 H＞10m ，G=4-5m","1.种类 ：丛生朴树 冠幅均匀、树干笔直   苗圃熟货   (苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：4-5分枝，每枝10公分以上\r\n3.株高、冠径 ： H＞10m ，G=4-5m\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，四脚桩支撑，每根杉杆3.5m","株","6","","567.43"]
["33","050102001308","","栽植丛生紫荆 H=2m ，G=1.5m","1.种类 ：丛生紫荆  苗圃货 ，7-8枝/丛，每枝2-3公分以上(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：高2米，冠幅1.5米\r\n3.养护期：一年（包成活）\r\n4.种植坑换填种植土","株","58","","16.52"]
["34","050102001308","","栽植丛生紫薇 H=1.8-2m ，G=1.5m","1.种类 ：丛生紫薇 苗圃货  ，5-6分枝，每枝2-3cm以上(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：高1.8-2米，冠幅1.5米\r\n3.养护期：一年（包成活）\r\n4.种植坑换填种植土","株","28","","16.52"]
["35","050102001310","","栽植地笼丹桂 高2.5-3米，冠2米","1.种类 ：地笼丹桂(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：\r\n3.株高、冠径 ： 高2.5-3米，冠2米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白","株","42","","115.79"]
["36","050102003318","","栽植斑竹 杆径3-4cm  H=3m，G=1-1.5m","1.竹种类 斑竹 杆径3-4cm  全树形(苗木甲供）\r\n2.竹胸径或根盘丛径 ：  H=3m，G=1-1.5m\r\n3. 养护期：一年","丛","151","","16.12"]
["37","050102001301","","栽植朴树 胸径30cm","1.种类 ：朴树 全树形熟货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径30cm\r\n3.株高、冠径 ：高＞12米，冠幅4米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，四脚桩支撑，每根杉杆3.5m","株","3","","360.29"]
["38","050102001319","","栽植小叶榕 胸径70-80cm","1.种类 ：小叶榕  苗圃货，全树形，树形优美(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径70-80cm\r\n3.株高、冠径 ：高＞10米，冠幅8米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，四脚桩支撑，每根杉杆3.5m","株","1","","924.35"]
["39","050102002317","","栽植杜鹃球 高1.2米，冠1.2米","1.种类 ：杜鹃球 (苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：\r\n3.株高、冠径 ：高1.2米，冠1.2米 \r\n4.养护期：1年（包成活）","株","118","","14.22"]
["40","050102001302","","栽植桂圆 地径20cm","1.种类 ：桂圆 全树形，苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：地径20cm\r\n3.株高、冠径 ：高6米，冠幅4-5米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆2.5m","株","3","","185.38"]
["41","050102001305","","栽植桂花 胸径15cm","1.种类 ：桂花 精品树形，全枝全冠(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径15cm\r\n3.株高、冠径 ：高5米，冠幅3.5-4米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆2m","株","36","","136.46"]
["42","050102001304","","栽植榉树 胸径10cm","1.种类 ：榉树 全树形(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径10cm\r\n3.株高、冠径 ：高4米，冠幅3米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆1.5m","株","9","","121.12"]
["43","050102001305","","栽植樱花 胸径8cm","1.种类 ：樱花 全树形  苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径8cm\r\n3.株高、冠径 ：高3.5-4米，冠幅2.5-3米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆1.5m","株","8","","78.79"]
["44","050102001315","","栽植元宝枫 胸径10cm","1.种类 ：元宝枫 冠幅均匀自然、枝叶密实、精品树形 苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：地径15cm\r\n3.株高、冠径 ：高≥5米，冠幅≥4米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆1.5m","株","12","","122.89"]
["45","050102001308","","栽植丛生腊梅 H=1.5m ，G=1-1.2m","1.种类 ：丛生腊梅 苗圃货，7-8枝/丛，每枝1-2cm以上(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：高1.5米，冠幅1-1.2米\r\n3.养护期：一年（包成活）\r\n4.种植坑换填种植土","株","20","","16.52"]
["46","050102001306","","栽植碧桃 胸径8cm","1.种类 ：碧桃 全树形   苗圃货 (苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径8cm\r\n3.株高、冠径 ：高3-4米，冠幅2.5-3米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆1.5m","株","14","","74.71"]
["47","050102001306","","栽植红叶李 胸径8cm","1.种类 ：红叶李 全树形  苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径8cm\r\n3.株高、冠径 ：高3-3.5米，冠幅3米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆1.5m","株","34","","74.71"]
["48","050102002317","","栽植红叶石楠球 高1.2米，冠1.2米","1.种类 ：红叶石楠球(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：\r\n3.株高、冠径 ： 高1.2米，冠1.2米\r\n4.养护期：1年（包成活）","株","87","","18.79"]
["49","050102001307","","栽植红枫 地径5cm","1.种类 ：红枫 全树形（熟货）(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：地径5cm\r\n3.株高、冠径 ：高1.8-2.2米，冠幅1.5-1.8米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白","株","17","","36.07"]
["50","050102001315","","栽植蓝花楹 胸径18cm","1.种类 ：蓝花楹 精品树形，全枝全冠（熟货）(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径18cm\r\n3.株高、冠径 ：高7-9米，冠幅5-6米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆3.5m","株","10","","245.53"]
["51","050102002317","","栽植野牡丹球 高1米，冠1米","1.种类 ：野牡丹球 (苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：\r\n3.株高、冠径 ： 高1米，冠1米\r\n4.养护期：1年（包成活）","株","9","","13.92"]
["52","050102001301","","栽植银杏 胸径15-18cm","1.种类 ：银杏 全树形  苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径15-18cm\r\n3.株高、冠径 ：高大于6米，冠幅3.5米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆2.5m","株","22","","192.73"]
["53","050102001302","","栽植香樟 胸径20cm","1.种类 ：香樟 全树形  苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径20cm\r\n3.株高、冠径 ：高6-7米，冠幅3-4米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆3m","株","27","","266.29"]
["54","050102001314","","栽植黄葛兰 胸径7cm","1.种类 ：黄葛兰 全树形   苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：胸径7cm\r\n3.株高、冠径 ：高大于12米，冠幅4米\r\n4.养护期：1年（包成活）\r\n5.种植坑换填种植土，草绳绕树杆保湿保温，树干涂白，三脚桩支撑，每根杉杆1.5m","株","10","","76.89"]
["55","050102005320","","栽植法国冬青  高1.5m 3株/m","1.种类 ：法国冬青绿篱    全树形  苗圃货(苗木甲供）\r\n2.胸径或干径 ：\r\n3.株高、冠径 ：高1.5m，3株/m\r\n4.养护期：1年（包成活）","m","492","","31.17"]
["合　　计（大写：                                                  ）",{"$nulls":8},""]