{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,7],[1,8,3,8],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,8,11,8],[12,0,12,5],[13,0,13,5]]}
["2023年“H”项目仿花岗石透水砖采购报价表"]
["序号","项目名称","规格及要求","计量\r\n单位","数量","金额（元）",null,null,"透水砖参考样式"]
[{"$nulls":5},"全费用单价限价","供应商所报单价","合价"]
[]
[1,"仿芝麻黑/灰花岗石生态砂基透水砖","300*600*60，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",18158,58,null,{"$f":"G5*E5","v":0}]
[2,"仿芝麻黑花岗石生态砂基透水砖","600*600*60，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",5722,58,null,{"$f":"G6*E6","v":0}]
[3,"仿芝麻黑/灰花岗石生态砂基透水砖","600*900*60，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",2823,65,null,0]
[4,"仿芝麻黑花岗石生态砂基透水砖","300*150*60，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",295,65,null,0]
[5,"仿芝麻黑/灰花岗石生态砂基透水砖","300*300*60，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",470,58,null,0]
[6,"仿芝麻黑/灰花岗石生态砂基透水砖","300*600*80，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",17574,69,null,0]
[7,"仿芝麻黑花岗石生态砂基透水砖","300x150x80，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",130,75,null,0]
[8,"仿芝麻黑花岗石生态砂基透水砖","600*600*80，透水系数达到A级（≥2.0*10-2cm/s）以上，抗折强度平均值≥4.3MPa","㎡",1458,69,null,0]
["合计（大写：                                     ），能开具税率：            ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H5:H12)","v":0}]
["注：1.要求报价为含税到场价，开具的发票为1%税率或3%税率或13%税率的增值税专用发票。"]
[null,"                                       ",{"$nulls":3},"报价单位（公章）："]
[{"$nulls":5},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"时间：      年    月    日"]