{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["劳务"],"not_rendered":{"images":7,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"劳务","index":0,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,10],[8,0,8,5],[8,6,8,10]]}
["2023年“S”项目施工围挡及大门制作安装报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","数量","单位","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计","参考照片","甲供材","备注"]
[1,"硬化地面安装围挡（主材甲供）","1.工作内容：围挡总高度为2.5米，其中铁皮挡浆板为0.3米；彩钢瓦厚度0.4mm（甲供材）；立柱采用 80×80×1.2mm热镀锌方钢（甲供材）、围挡横梁采用 30×30×1.0mm 镀锌方管（甲供材）、斜撑采用 30×30×1.0mm 镀锌方管（甲供材）进行加固，柱的间距2000mm长。围挡上使用仿真草坪（甲供材）进行美化四周采用金属扣条将绿色仿真草皮压紧压实，下部采用不低于300mm高黑黄相间的铁皮挡浆板（甲供材）。围挡间隔4米面铺2.0m*1.5m公益广告喷绘（甲供材），四周木方条装饰。\n2.固定及安装方式、安装辅材等由投标人自行考虑\n3.甲供材料运至项目红线范围内，甲供材下车费用及场内二次及多次转运由投标人自行考虑。\n4.具体规格尺寸详见图纸。\n",5000,"米",40,{"$nulls":3},"1.立柱：80*80*1.2mm热镀锌方管\n2.小立柱：30*30*1mm热镀锌方管\n3.横梁：30*30*1mm热镀锌方管\n4.斜撑：30*30*1mm热镀锌方管\n5.仿真草皮：20mm厚，高2.2m整张\n6.挡浆板：300mm高铁皮，黑黄相间条纹\n7.定型平板彩钢瓦：0.4mm厚\n8.公益广告：30mm*30mm木方条框边，广告喷绘2m*1.5m","\n\n1、数量为暂定数量，实际实施数量以项目部方案要求为准。\n2、包含12个月安装维护，保障正常使用，围挡的维护、维修。\n"]
[2,"非硬化地面安装围挡（主材甲供）","1.工作内容：围挡总高度为2.5米，其中铁皮挡浆板为0.3米；彩钢瓦厚度0.4mm（甲供材）；立柱采用 80×80×1.2mm热镀锌方钢（甲供材）、围挡横梁采用 30×30×1.0mm 镀锌方管（甲供材）、斜撑采用 30×30×1.0mm 镀锌方管（甲供材）进行加固，柱的间距2000mm长。围挡上使用仿真草坪（甲供材）进行美化四周采用金属扣条将绿色仿真草皮压紧压实，下部采用不低于300mm高黑黄相间的铁皮挡浆板（甲供材）。围挡间隔4米面铺2.0m*1.5m公益广告喷绘（甲供材），四周木方条装饰。\n2.围挡基础土石方开挖、弃置及混凝土基础浇筑（C20混凝土200*200*500mm）由投标人自行考虑\n3.混凝土基础预埋预埋件焊接固定，固定及安装方式、安装辅材等由投标人自行考虑\n4.甲供材料运至项目红线范围内，甲供材下车费用及场内二次及多次转运由投标人自行考虑。\n5.具体规格尺寸详见图纸。\n",3000,"米",50,{"$nulls":3},"1.立柱：80*80*1.2mm热镀锌方管\n2.小立柱：30*30*1mm热镀锌方管\n3.横梁：30*30*1mm热镀锌方管\n4.斜撑：30*30*1mm热镀锌方管\n5.仿真草皮：20mm厚，高2.2m整张\n6.挡浆板：300mm高铁皮，黑黄相间条纹\n7.定型平板彩钢瓦：0.4mm厚\n8.公益广告：30mm*30mm木方条框边，广告喷绘2m*1.5m","\n1、数量为暂定数量，实际实施数量以项目部方案要求为准。\n2、含基础开挖，及基础施工。\n3、包含12个月安装维护，保障正常使用，围挡的维护、维修。"]
[3,"围挡喷淋系统","1.围挡立柱上方布设喷雾喷头间距4m,并安装满足喷雾效果的加压设备，喷雾水电由甲方负责接入，喷淋电机、给水管及喷头设备等及固定安装方式由投标人综合考虑。",8000,"m",23,{"$nulls":4},"包含12个月，喷雾管道的布设，安装维护，保障正常使用"]
[4,"保护性拆除围挡","1.围挡场内转运及集中堆放费用综合考虑在投标报价中\n2.围挡需运输至甲方指定场（20km内）分类堆放，上下车费用及转运、运输费用由投标人综合考虑",8000,"m",21]
[5,"施工大门门头","施工现场出入口设置大门，大门门柱和门扇颜色为蓝色，字体为白色，门头张贴项目名称，门扇张贴企业名称。门柱采用钢构架体，外包0.5~1mm厚薄钢板，达到美观效果。门扇转动范围内地面必须硬化，表面要平整。大门门柱宽 600mm，进出口宽度6000mm，高度5400mm，门头宽 1000mm，门扇高 2000mm，，实名制通道为双通道，宽度为3米，门柱宽300mm，高2500mm。门头左右两侧悬挂九牌一图及相关安全标语包含在内做法同围挡喷绘做法。",1,"个",18000,{"$nulls":4},"含基础开挖，及基础施工。"]
[6,"施工大门门头","镀锌角钢、钢板；高度2.2米，含喷绘",11,"个",6800,{"$nulls":4},"总长7.6米,数量暂定"]
["合价  （开具税率：                  ）"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人或委托代表人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间：      年    月     日"]