{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":6,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9],[2,8,3,8],[11,0,11,5],[11,6,11,9],[12,0,12,9]]}
["兴绿公司围挡、施工大门集中采购报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","数量","单位","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计","参考照片","备注"]
[1,"2.5米彩钢围挡","围挡采用定型的彩钢材料加工，围挡高度2.5米；镀锌矩管双立柱（50*50*2.5） ；镀锌矩管隔段和边距（30*30*1.2），下部采用不低于 200mm 高黑黄相间的挡浆板，挡浆板采用 0.3mm（厚）×200mm（宽）镀锌钢板，含围挡安装基础。具体做法详见图纸",5000,"米",170,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用，围挡的维护、维修。\n"]
[2,"2米彩钢围挡","围挡采用定型的彩钢材料加工，围挡高度2米；镀锌矩管双立柱（50*50*2.5） ；镀锌矩管隔段和边距（30*30*1.2），下部采用不低于 200mm 高黑黄相间的挡浆板，挡浆板采用 0.3mm（厚）×200mm（宽）镀锌钢板，含围挡安装基础。具体做法详见图纸",2000,"米",155,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用，围挡的维护、维修。\n"]
[3,"围挡假草坪","20mm厚，全新料（含安装及维护）",16500,"平方米",14,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用。"]
[4,"围挡喷淋管","PE管，含安装和维护",7000,"米",3,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用。"]
[5,"喷淋喷头","不锈钢材质，含安装和维护",2500,"个",6,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用。"]
[6,"喷淋电机","功率3000W，含安装和维护",35,"个",2600,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用。"]
[7,"施工大门门头（1）","1.门柱采用钢构架体，外包0.5~1mm厚薄钢板，达到美观效果。门扇转动范围地面必须硬化，表面要平整。\n2.大门门柱宽600mm,进出口宽度应≥6000mm,高度≥5400mm,门头宽1000mm,门扇高2000mm,门头左右两侧悬挂施工图牌及相关安全标语。\n3.实名制通道高度>3000mm，宽度≥3000mm，门柱宽度为 300mm，闸机数量根据实际需要设另施工场地有条件的可将人行通道单独设置，且门禁系统通道不少于2个，宽不小于1500mm。",5,"个",16000,{"$nulls":3},"含基础开挖，及基础施工。包含12个月安装维护，保障正常使用。\n"]
[8,"施工大门","镀锌角钢、钢板；高度2.2米，含喷绘",5,"个",6800,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用。\n"]
[9,"八牌一图","工程概况牌、消防保卫牌安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、重大危险源牌、管理人员及监督电话牌、民工维权牌和施工现场平面布置图(可增设企业标识和企业理念标牌)。\n图牌立柱宜采用不锈钢材加工，立柱直径 63mm，高 1800mm;牌四框尺寸:不小于 600mmx800mm。",5,"套",2000,{"$nulls":3},"包含12个月安装维护，保障正常使用。\n"]
["合价  （开具税率：                  ）"]
["备注：1.以上报价均为含税到场（安装）价；2.要求税率为1%或3%或6%或9%或13%的增值税专票。3.采购数量为暂定数量，所有物资根据现场要求分工程项目、分批次、分阶段分别进行供应或制作安装。4.供应合同有效期至2025年12月30日，期间价格均不作调整。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人或委托代表人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间：      年    月     日"]