{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["栏杆报价表","做法01","做法02","做法03","做法04","做法05","做法06","做法07","做法08","做法09","做法10"],"not_rendered":{"images":21,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"栏杆报价表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,3,0],[1,1,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,7],[1,8,1,12],[2,8,3,8],[2,9,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[7,9,7,10],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[8,9,8,10],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[13,9,13,10],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[14,9,14,10],[15,0,15,8],[15,9,15,12],[16,0,16,12],[17,0,17,12],[18,0,18,8],[19,5,19,8],[20,5,20,8],[21,5,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段（EPC）工程栏杆分部分项工程量清单与报价表","","","","","","","","","","",null,""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","","金额（元）","","",null,""]
["","","","","","","","","全费用单价限价","班组所报全费用单价","","合  价","备注"]
["","","","","","","","","","",""]
["1","011503001008",null,"不锈钢栏杆（星云桥、浮云二桥）","1.不锈钢材质：201不锈钢（包工包料）\n2.连接为型钢与不锈钢连接，焊接方式需满足设计及规范要求\n3.做法详见图纸做法01\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","274.22",null,"569.43",{"$nulls":3},""]
["2","011503001008",null,"不锈钢栏杆(流光桥、双阳桥、浮云一桥)","1.不锈钢材质：201不锈钢（包工包料）\n2.连接为型钢与不锈钢连接，焊接方式需满足设计及规范要求\n3.做法详见图纸做法02\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","442.72",null,"1830.95",{"$nulls":3},""]
["3","011503001008",null,"1200高玻璃栏板（彩云驿站、浮云栈道）","1.不锈钢材质：201不锈钢（包工包料）\n2. 所有外露的不锈钢以外的金属管均应先作除锈处理,再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，调和漆两道；\n3.连接为型钢与不锈钢连接，焊接方式需满足设计及规范要求\n4.做法参照参15J403-1  PC10-D57做法03\n5.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n6.施工部位:具体部位详设计图纸；\n7.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n8.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","432.5",null,"620.79",{"$nulls":3},""]
["4","011503001008",null,"靠墙栏杆（彩云驿站）","1.材质：详图纸（包工包料）\n2. 所有外露的上下金属管均应先作除锈处理,再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，调和漆两道；\n3.西南18J412 5/66,2/60  做法04\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","9",null,"78.47",{"$nulls":3},""]
["5","011503001008",null,"无障碍坡道扶手（古桥驿站）","1.不锈钢材质：201不锈钢\n2.连接为型钢与不锈钢连接，焊接方式需满足设计及规范要求\n3.国标12J926 2/22，1/46  做法05\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","31.2",null,"221.62",{"$nulls":3},""]
["6","011503001008",null,"台阶楼梯中间扶手（古桥驿站）","1.不锈钢材质：201不锈钢\n2. 焊接：氩弧焊\n3.做法参15J403-1  Z8/C10   做法06\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","6",null,"281.54",{"$nulls":3},""]
["7","011503001008",null,"镀锌扁钢栏杆，灰色氟碳漆饰面（深林栈道、花岸栈道）","1. 所有外露的上下金属管均应先作除锈处理,再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，调和漆两道；\n2.做法详见图纸做法07\n3.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n4.施工部位:具体部位详设计图纸；\n5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n6.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","357.49",null,"578.19",{"$nulls":3},""]
["8","011503001008",null,"镀锌扁钢栏杆，灰色氟碳漆饰面（临水栈道）","1. 镀锌扁钢栏杆（包工包料）所有外露的上下金属管均应先作除锈处理,再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，调和漆两道；\n2.做法详见图纸做法08\n3.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n4.施工部位:具体部位详设计图纸；\n5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n6.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","499.6",null,"546.06",{"$nulls":3},""]
["9","011503001008",null,"不锈钢栏杆（栏杆一）","1.不锈钢材质：201不锈钢（包工包料）\n2. 焊接：氩弧焊\n3.做法详见图纸做法01\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","1160",null,"385.44",{"$nulls":3},""]
["10","011503001008",null,"不锈钢栏杆（栏杆二）","1.不锈钢材质：201不锈钢（包工包料）\n2.焊接：氩弧焊\n3.做法详见图纸做法09\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","977.05",null,"445.21",{"$nulls":3},""]
["11","011503001008",null,"不锈钢栏杆（栏杆三）","1.不锈钢材质：201不锈钢（包工包料）\n2.连接为型钢与不锈钢连接，焊接方式需满足设计及规范要求\n3.做法详见图纸做法10\n4.辅材均已包含在报价中、不再另行计算\n5.施工部位:具体部位详设计图纸；\n6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求\n7.材料上下车费，二次转运及多次转运不再另行计算，所需的机械使用费均已包含在综合单价内。","m","66.83",null,"284.19",{"$nulls":3},""]
["合　　计","","","","","","","","",""]
["注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为2625152.93元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。"]
["2.最终结算时，以经审计单位核定的实际完成工程量及有效的竣工资料进行计算，全费用单价按中选的全费用单价进行计价。"]
["3.开具的发票为增值税专票（税率为9%）。"]
[{"$nulls":5},"报价单位："]
[{"$nulls":5},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"时间："]

{"sheet":"做法01","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法02","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法03","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法04","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法05","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法06","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法07","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法08","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法09","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"做法10","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}